**DEFINICIONES**

**Condición insegura:** Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.

**Acto inseguro:** S**e** refieren a todas las acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras.

**INTRODUCCION**

El presente formato tiene el objetivo de evidenciar condiciones y actos inseguros dentro de UNISARC para minimizar situaciones de riesgo que puedan afectar la seguridad y salud de la comunidad unisarquina, agradecemos su colaboración.

Por favor diligencie con una X la opción que considere y dado el caso sea lo más conciso en su descripción.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de quien reporta:** |    |
| **Correo de contacto:** |    |
| **Teléfono (opcional):**  |  | **Ext:** |  |
| **Dependencia a la que pertenece:** |    |
| **Fecha de reporte:** |    |
| **Lugar de la condición o acto inseguro:** |   |
| **DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN INSEGURA** |
|  |
| **CARACTERÍSTICAS DE LA CONDICIÓN INSEGURA (marque con una x)** |
| -Equipos en mal estado y/o herramientas defectuosas  |  | -Carencia de sistemas de alarma. |  |
| -Pisos lisos y/o en mal estado |  | -Falta de orden y aseo. |  |
| -Áreas no demarcadas |  | -Escasez de espacio para trabajar. |  |
| -Gases, polvos, Humos, vapores. |  | -Almacenamiento Incorrecto. |  |
| -Techos inadecuados |  | -Niveles de ruido excesivo. |  |
| -Señalizaciones inadecuadas o insuficientes |  | -Iluminación o ventilación inadecuada |  |
| -Presencia de insectos y/o animales silvestres(abejas, avispas, culebras, arañas y otros) |  | -Vías internas en mal estado |  |
| -Redes eléctricas insuficiente y/o en mal estado |  | -Superficies corto punzantes e irregulares.  |  |
| -Arboles con deterioro natural con riesgo de caída |  |  |  |
| -Otros: |  | -Cual(es) |  |
| **DESCRIPCIÓN DEL ACTO INSEGURO** |
|  |
| **CARACTERÍSTICAS DEL ACTO INSEGURO (marque con una x)** |
| -No usar el equipo de Protección personal |  | -Usar el equipo incorrecto |  |
| -Posiciones inadecuadas para realizar labores |  | -Realizar trabajo sin el permiso adecuado |  |
| -Usar equipo defectuoso |  | -Efectuar mantenimiento a equipo en movimiento |  |
| -Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas y alcohólicas |  | -Crear distracciones en el sitio de trabajo  |  |
| -Ignorar las condiciones de peligro y las señalizaciones |  | -Manejo inadecuado del mobiliario |  |
| -Inadecuado manejo de la red eléctrica |  | -Uso inadecuado de las vías y caminos peatonales |  |
| -No aplicación de las normas de tránsito nacionales vigentes |  |  |  |
| -Otros: |  | -Cual(es): |  |
| **ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (marque con una x)** |
| Dar a conocer con anticipación el estado y las condiciones del sitio de trabajo |  |
| Establecer y cumplir los protocolos de seguridad  |  |
| Organizar los elementos de trabajo en el sitio correspondiente |  |
| Solicitar el cambio de EPP o de herramientas que estén en mal estado |  |
| Otros: |  |
| Cual:  |
| **ADICIONAR FOTOGRAFÍA DE LA CONDICIÓN INSEGURA Y/O ACTO INSEGURO** |
| **SI** |  **NO**  |

**TIPO DE ARCHIVO** (Solo para envió al correo electrónico **copaso@unisarc.edu.co**, favor tener en cuenta los siguientes formatos de foto PDF, JPG, PNG)